UAZ 1797 
EDC16 IVECO
EDC16 ЗМЗ
Микас 10.3
М74
Бош М7.9.7
OBD-2 / EOBD
  
  Дополнительные параметры для протокола "UAZ1797":
Параметр	Ед изм	
обороты	об/мин	
Желаемые обороты ХХ	об/мин	
Ошибка регулировки оборотов ХХ	об/мин	
Температура охлаждающей жидкости	град С	
Температура охлаждающей жидкости при пуске	град С	
Температура воздуха на впуске	град С	
Фактор высотной коррекции	  	
Угол опережения зажигания цил.1	град ВМТ	
Угол опережения зажигания цил.2	град ВМТ	
Угол опережения зажигания цил.3	град ВМТ	
Угол опережения зажигания цил.4	град ВМТ	
Время накопления заряда катушки	мс	
Массовый расход воздуха	кг/час	
Утечка дросселя	кг/час	
Положение педали акселератора	%	
Открытие дросселя	%	
Длительность впрыска	мс	
Наполнение результирующее	%	
Цикловая подача	%	
Аддитивная составляющая	%	
Крутящий момент	%	
Параметр лямда	%	
Спад сигнала ДК1	сек	
Фронт сигнала ДК1	сек	
Желаемый параметр лямда	  	
Мультипликативная составляющая	  	
Время нагрева ДК1	сек	
Время нагрева ДК2	сек	
Коэф.продувки адсорбера	%	
  	  	
биты	  	
Запрос иммо заблокирован	Да/Нет	
Включение бензонасоса	Вкл/Выкл	
Диагностика нейтрализатора активна	Да/Нет	
Продувка адсорбера активна	Да/Нет	
Зона лямда регулирования 1	Да/Нет	
Готовность лямда зонд 1	Да/Нет	
Готовность лямда зонд 2	Да/Нет	
Бедная смесь ДК1	Да/Нет	
  	  	
Напряжение бортсети	Вольт	
Напряжение ДМРВ	Вольт	
АЦП 1-го датчика педали	Вольт	
АЦП 2-го датчика педали	Вольт	
АЦП 1-го датчика дросселя	Вольт	
АЦП 2-го датчика дросселя	Вольт	
Напряжение ДК 1	Вольт	
Напряжение ДК 2	Вольт	
Среднее значение сигнала ДК2	Вольт	
Период сигнала ДК2	  	
Изменение сигнала ДК2	  	
  	  	
биты	  	
Неисправность датчика детонации	Да/Нет	
Обнаружена детонация	Да/Нет	
Регулировка УОЗ по детонации	Да/Нет	
Плохая дорога для диагностики пропусков	Да/Нет	
Отсутствует сигнал фазы	Да/Нет	
Слабый сигнал датчика положения коленвала	Да/Нет	
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 1	  	
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 3	  	
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 4	  	
Счетчик пропусков влияющих на токсичность цил 2	  	
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил1	  	
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил3	  	
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил4	  	
Счетчик пропусков повреждающих нейтрализатор цил2	  	
Общий счетчик пропусков цил 1	  	
Общий счетчик пропусков цил 3	  	
Общий счетчик пропусков цил 4	  	
Общий счетчик пропусков цил 2	  	
  	  	
Коррекция УОЗ цил 1	град ВМТ	
Коррекция УОЗ цил 3	град ВМТ	
Коррекция УОЗ цил 4	град ВМТ	
Коррекция УОЗ цил 2	град ВМТ	
Нормализованный уровень детонации цил1	Вольт	
Нормализованный уровень детонации цил3	Вольт	
Нормализованный уровень детонации цил4	Вольт	
Нормализованный уровень детонации цил2	Вольт	
Интегрированный сигнал датчика детонации цил1	Вольт	
Интегрированный сигнал датчика детонации цил3	Вольт	
Интегрированный сигнал датчика детонации цил4	Вольт	
Интегрированный сигнал датчика детонации цил2	Вольт	
Разрушение нейтрализатора	  	
  	  	
Биты	  	
Включение кондиционера	Вкл/Выкл	
Включение вентилятора 1	Вкл/Выкл	
Включение вентилятора 2	Вкл/Выкл	
Холостой ход	Да/Нет	
Отсечка топлива	Да/Нет	
Динамический режим топливоподачи	Да/Нет	
Кодирование вариантов	Да/Нет	
  	  	
Скорость автомобиля	км/час	
Часовой расход топлива	л/час	
Процент пропусков цил 1	%	
Процент пропусков цил 3	%	
Процент пропусков цил 4	%	
Процент пропусков цил 2	%	
  	  	
Биты	  	
Педаль тормоза нажата	Да/Нет	
Педаль сцепления нажата	Да/Нет	
Выключение 1 датчика тормоза	Да/Нет	
Выключение 2 датчика тормоза	Да/Нет	
Готовность кондиционера	Да/Нет	
Запрос кондиционера	Да/Нет	
Давление хладогента кондиционера выше макс	Да/Нет	
Давление хладогента кондиционера выше средн	Да/Нет	
Статус лампы неисправности	  	
Статус лампы перегрева	  	
Вариант кодирования блока	  	
Желаемое значение регулятора ХХ	  	
  	  	
Расход воздуха через РХХ	кг/час	
Давление хладагента кондиционера	кПа	
Напряжение ДАД	В	
Давление ВК	кПа	
  	  	
Сервисные записи	  	
Общий пробег контроллера в составе автомобиля	  	
Время функционирования EEPROM	  	
Счетчик циклов программирования контроллера	  	
Счетчик превышений макс частоты вращения до 50 тыс км	  	
Счетчик превышений макс частоты вращения более 50 тыс км	  	
Счетчик превышений макс температуры двигателя до 50 тыс км	  	
Счетчик превышений макс температуры двигателя более 50 тыс км	  	
Счетчик превышений макс детонации в двигателе до 50 тыс км	  	
Счетчик превышений макс детонации в двигателе более 50 тыс км	  	
Счетчик неисправностей цепей форсунок до 50 тыс км	  	
Счетчик неисправностей цепей форсунок более 50 тыс км	  	
Счетчик превышений пропусков воспламенения до 50 тыс км	  	
Счетчик превышений пропусков воспламенения более 50 тыс км	  	
Счетчик перенапряжений в бортовой цепи до 50 тыс км	  	
Счетчик перенапряжений в бортовой цепи более 50 тыс км	  	
Запись сервисных данных активна	  	
  	  	
Паспорт	  	
Модель автомобиля (информация может быть записана производителем автомобиля)	  	
Заводской номер блока управления	  	
Код блока управления	  	
Идентификатор ПЗУ	  	
Тип двигателя	  	
Код запчастей информация может не указываться;	  	
Дата прошивки ПЗУ	  	
Тип блока управления	  	
Номер блока управления (информация может не указываться)	  	
Калибровки (информация может не указываться)	  	
Программа	  	

Дополнительные параметры для протокола "EDC16 IVECO":
Параметр	Ед изм	
Обороты	об/мин	
Желаемые обороты холостого хода	об/мин	
Положение педали акселератора	%	
Массовый расход воздуха	кг/час	
Атмосферное давление	кПа	
Температура впускного воздуха	град C	
Температура ожлаждающей жидкости	град C	
Температура двигателя	град C	
Температура топлива	град C	
Температура масла в двигателе	град C	
Скорость	км/час	
Ускорение	м/с2	
Кол-во впрыснутого топлива (фактическое)	мг	
Кол-во впрыснутого топлива (заданое)	мг	
Номинальное давление топлива	МПа	
Фактическое давление топлива	МПа	
Регулирование давления наддува	%	
Начало впрыска топлива	град	
  	  	
Флаги	  	
Лампа неисправностей	  	
  	  	
Напряжение бортсети	В	
  	  	
Флаги	  	
Реле накала	  	
Индикатор накала	  	
  	  	
Датчик 1 положения педали акселератора	В	
Датчик 2 положения педали акселератора	В	
Массовый расход воздуха на отдельный цилиндр	мг/час	
Напряжение датчика атмосферного давления	В	
Напряжение датчика температуры впускного воздуха	В	
Напряжение датчика температуры охл жидкости	В	
Напряжение датчика температуры топлива	В	
  	  	
Флаги	  	
Переключатель стоп сигнала	  	
Педаль сцепления нажата	  	
  	  	
Соотношение моментов	%	
Напряжение датчика магистрального давления	В	
Активация дозирующего блока	В	
Активация дозирующего блока	мА	
Скважность импульсов блока дозатора	%	
Положение клапана рециркуляции	%	
Отн.кол-во обратного подвода выхлопных газов	%	
Отключение впускного канала	%	
  	  	
Флаги	  	
Кондиционер	  	
Компрессор кондиционера	  	
Предупреждающий индикатор ОГ (отработанных газов)	  	
  	  	
Паспорт	  	
Идентификационный номер автомобиля (информация может быть записана производителем автомобиля)	  	
Номер по каталогу автопроизводителя	  	
Код ЭБУ поставщика	  	
Код программы ЭБУ поставщика	  	
Система или тип двигателя	  	
Код мастерской или номер тестера информация может не указываться;	  	
Дата программирования или производства ЭБУ	  	
Идентификатор ЭБУ	  	
Версия кодировки ЭБУ	  	
Версия калибровочных данных ЭБУ	  	
Версия загрузочной программы ЭБУ	  	
  
Дополнительные параметры для протокола "EDC16 ЗМЗ":
Параметр	Ед изм	
Заданная минимальная частота вращения на холостом ходу	об/м	
Давление топлива в магистрале	кПа	
Отклонение давления топлива в магистрале	кПа	
Заданное значение (уставка) давление топлива в магистрале	кПа	
  	  	
Биты	  	
Состояние дополнительного выключателя педали тормоза (нормально замкнутого - вход "K80")	  	
Состояние педали сцепления	  	
Состояние клеммы "15" бортовой сети	  	
  	  	
Биты	  	
Состояние индикатора свечей накаливания	  	
Состояние сигнала управления реле свечей накаливания	  	
  	  	
Напряжение сигнала датчика 1 положения педали акселератора	мВ	
Напряжение сигнала датчика 2 положения педали акселератора	мВ	
Атмосферное давление (датчик в контроллере)	кПа	
Напряжение сигнала датчика атмосферного давления	мВ	
Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости	мВ	
Температура охлаждающей жидкости двигателя	°C	
Линеаризованное значение температуры топлива	°C	
  	  	
Биты	  	
Запрещение впрыска топлива от иммобилайзера	  	
  	  	
Заданное значение тока управления клапаном ТНВД	мА	
Скважность сигнала управления клапаном ТНВД	%	
Измеренное значение тока управления клапаном ТНВД	мА	
  	  	
Биты	  	
Синхронизация по сигналам датчиков коленчатого и распределительного валов правильная?	  	
  	  	
Напряжение сигнала датчика температуры топлива	мВ	
Структура впрыска топлива, побитно	мВ	
Напряжение сигнала датчика давления топлива в магистрале	мВ	
  	  	
Биты	  	
Сигнал главного выключателя педали тормоза (нормально разомкнутого - вход "K17")	  	
Состояние педали тормоза	  	
  	  	
Крутящий момент двигателя	Нм	
  	  	
Биты	  	
Статус лампы иммобилайзера	  	
Статус лампы токсичности OBD	  	
Статус лампы неисправности системы EDC	  	
Наличие воды в топливном фильтре (по датчику)	  	
  	  	
Скважность ШИМ-сигнала указателя температуры ОЖ	%	
Скважность ШИМ-сигнала управления клапаном рециркуляции	%	
  	  	
Биты	  	
Сигнал запроса на включение кондиционера	  	
  	  	
Длительность ШИМ-сигнала датчика расхода воздуха	мсек	
  	  	
Биты	  	
Сигнал обратной связи со свечей накаливания	  	
  	  	
Крутящий момент, заданный педалью акселератора	Нм	
Скважность ШИМ-сигнала управления дроссельной заслонкой	%	
Время работы контроллера в режиме работающего двигателя	сек	
Одометр (пробег контроллера в составе автомобиля)	м	
Режим работы электровентилятора охлаждения двигателя	%	
  	  	
Биты	  	
Состояние реле компрессора кондиционера	  	
  	  	
Давление хладагента в системе кондиционирования	кПа	
Сигнал датчика давления хладагента в системе кондиционера	мВ	
  	  	
Паспорт	  	
Идентификационный номер автомобиля (информация может быть записана производителем автомобиля)	  	
Номер по каталогу автопроизводителя	  	
Код ЭБУ поставщика	  	
Номер версии ЭБУ поставщика	  	
Код программы ЭБУ поставщика	  	
Версия программы ЭБУ поставщика	  	
Система или тип двигателя	  	
Код мастерской или номер тестера (информация может не указываться)	  	
Дата программирования или производства ЭБУ	  	
  
Дополнительные параметры для протокола "Микас 10.3":
Параметр	Ед изм	
УОЗ	°ПКВ	
Длительность впрыска	мс	
Давление	ммрт.ст.	
Расход воздуха	кг/час	
Факт.неравномерности цил.1	  	
Факт.неравномерности цил.2	  	
Факт.неравномерности цил.3	  	
Факт.неравномерности цил.4	  	
Сигнал детонации	  	
Обороты двигателя	об/мин	
Адаптация РХХ	шаг	
Температура ОЖ	°C	
Температура воздуха	°C	
Дроссель	%	
Заданное давление	ммрт.ст.	
Мнгв.эффект. нейтрализатора	%	
Напряжение д.кислорода1	В	
Напряжение д.кислорода2	В	
Колебания кузова	g	
Напряжение бортсети	В	
Нагрузка двигателя	%	
Расчетное передаточное отн.	  	
Расчетная передача	  	
Доб. топливоподача	Gдоб	
Скорость автомобиля	км/час	
Расход топлива	л/час	
Путевой расход топлива	л/100км	
Накопление	мс	
Продувка адсорбера	%	
Положение педали газа	%	
Заданное пол. привода дросселя	%	
Сигнал управл.приводом дросселя	%	
Средний сигнал детонации	%	
Чувств.канала детонации	  	
Детонац.уменьшение УОЗ	°ПКВ	
Фильтр.напряжение ДК1	В	
Фильтр.напряжение ДК2	В	
Ср.частота сигнала ДК1	Гц	
Ср.частота сигнала ДК2	Гц	
Положение РХХ	шаг	
Положение д.фазы	°ПКВ	
Атм.давление	ммрт.ст.	
Коррекция GxxO	  	
Коррекция GOB	  	
Смещение УОЗ по дет. цил.1	°ПКВ	
Смещение УОЗ по дет. цил.2	°ПКВ	
Смещение УОЗ по дет. цил.3	°ПКВ	
Смещение УОЗ по дет. цил.4	°ПКВ	
Изменение дросселя	% / с	
Флаг наличия неисправностей	  	
Флаг наличия детонации	  	
Флаг прогрева двигателя	  	
Флаг холостого хода	  	
Флаг обогащения при ускорении	  	
Флаг обогащения по мощности	  	
Флаг работы двигателя	  	
Флаг блокировки топлива	  	
Флаг режима приоткрывателя	  	
Топливоподача Gt	  	
Заданное положение РХХ	шаг	
Заданные обороты ХХ	об/мин	
Изменение оборотов	об/мин / с	
Ср.коррекция Klzav	  	
Коррекция Klz	  	
Отсутсв.активность ДК	  	
Флаг переключения таблицы #2	  	
Счетчик пропусков цил.1	  	
Счетчик пропусков цил.2	  	
Счетчик пропусков цил.3	  	
Счетчик пропусков цил.4	  	
Фаза вкл.форсунок 1 ряда цил.	°ПКВ	
Сохр.значение корр.УОЗ	°ПКВ	
Суммарный расход с нач.поездки	л	
Напряжение датчика уровня топлива	В	
Датчик положения педали газа	%	
Напр. 1 дорожки педали газа	В	
Напр. 2 дорожки педали газа	В	
Напр. 1 дорожки дросселя	В	
Напр. 2 дорожки дросселя	В	
Напр.дат.давл. хладагента конд.	В	
АЦП 1 дор.дросселя	В	
АЦП датчика абс.давления	В	
АЦП бортсети(кл.15)	В	
АЦП температуры охл.жидкости	В	
АЦП 2 дор.дросселя / пот.CO	В	
АЦП канала детонации	В	
АЦП диагностики заж.1 (канал12)	В	
АЦП датчика кислорода1	В	
АЦП датчика кислорода2	В	
АЦП датчика раcхода воздуха	В	
АЦП температуры воздуха	В	
АЦП диагностики заж.4 (канал15)	В	
АЦП диагностики заж.3 (канал14)	В	
АЦП датчика неровной дороги	В	
АЦП диагностики заж.2 (канал13)	В	
  	  	
Сервисные записи	  	
Общее время работы двигателя	час	
Общий пробег автомобиля	км	
Время работы с превышением частоты вращения	час	
Время работы с превышением температуры ОЖ	час	
Время работы с детонацией	час	
Время работы до 1000 об/мин	час	
Время работы от 1000 до 2000 об/мин	час	
Время работы от 2000 до 3000 об/мин	час	
Время работы от 3000 до 4000 об/мин	час	
Время работы от 4000 до 5000 об/мин	час	
Время работы от 5000 до 6000 об/мин	час	
Время работы от 6000 до 7000 об/мин	час	
Время работы более 7000 об/мин	час	
Время работы на альтерн.калибровке	час	
Время работы с пропусками воспл	час	
  	  	
Паспорт	  	
Модель автомобиля	  	
Заводской номер блока управления	  	
Код ЭБУ	  	
Код программы ЭБУ	  	
Версия программы ЭБУ	  	
Система или тип двигателя	  	
Код для запасных частей	  	
Дата подготовки прошивки ПЗУ	  	
Идентификационные данные	  	
  
Дополнительные параметры для протокола "М74":
Параметр	Ед изм	
ТОЖ	град С	
обороты	об/мин	
скорость	км/час	
Уоз	град ВМТ	
Впрыск	милисекунда	
ДПДЗ   Положение дросселя	%	
ДППА Положение педали	%	
Относительное заполнение воздухом	%	
Расход воздуха	кг/час	
Заданн знач Клямда	  	
ДК1	Вольт	
Период сигнала ДК1	милисекунда	
ДК2	Вольт	
Коэф коррекц впрыска	  	
Фактор высотной коррекции	  	
Адаптивное отклонение расхода воздуха во впускном коллекторе мимо дросселя	кг	
Мультипликативная коррекция смеси самообучением	  	
L-часть регулирования по ДК2	  	
Фактор старения нейтрализатора	%	
Расход топлива	л/час	
Твв	град С	
Коэф продувки адсорбера	%	
Концентрация топлива в адсорбере	  	
Отскок УОЗ по детонации	град ВМТ	
Желаемые обороты ХХ	об/мин	
Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента	%	
Нормальная утечка воздуха через дроссель	  	
Потребность в моменте для регулирования ХХ l часть	%	
Потребность в моменте для регулирования ХХ PD часть	%	
ТОЖ при пуске	град С	
  	  	
флаги1	  	
Проверка нейтрализатора завершена	  	
Проверка системы улавливания паров бензина завершена	  	
Проверка ДК1 завершена	  	
Проверка ДК2 завершена	  	
Контроллер обучен	  	
Контроллер не заблокирован	  	
Обход пройден	  	
Пароль обхода запрограммирован	  	
Ошибка связи с иммобилайзером	  	
Быстрый старт разрешен	  	
Реле Бензонасоса	  	
Педаль тормоза	  	
Педаль сцепления	  	
Запрос вкл кондиц	  	
Вкл кондиц	  	
Флаг высокого давлеения в системе кондиц	  	
Вент1	  	
Вент2	  	
Холостой ход	  	
Признак обогащения по мощности	  	
Продувка адсорбера активна	  	
Готовность ДК1	  	
Флаг обратной связи по ДК1	  	
Готовность ДК2	  	
Флаг обратной связи по ДК2	  	
Признак разрешения адаптации топливоподачи	  	
Отсечка топлива	  	
Контроль детонации активен	  	
Динамический счетчик не равен нулю	  	
Обнаружение пропусков зажигания приостановлено	  	
Признак обнаружения неровной дороги	  	
Контроль регистрации функциональности активен	  	
лампа СЕ	  	
  	  	
Время работы	минут	
АЦП датчика температуры охл. Жидкости	В	
АЦП датчика температуры воздуха на впуске	В	
Период для датчика массового расхода воздуха	мкс	
АЦП датчика положения дросселя 1	В	
АЦП датчика положения дросселя 2	В	
АЦП датчика положения педали газа 1	В	
АЦП датчика положения педали газа 2	В	
АЦП ДК1	В	
Сопротивление ДК1	Ом	
АЦП ДК2	В	
Сопротивление ДК2	Ом	
АЦП датчик детонации	В	
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 1	В	
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 2	В	
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 3	В	
Отн. Уровень регулировки по детонации в цил 4	В	
Отскок УОЗ при детонации для цил 1	град	
Отскок УОЗ при детонации для цил 2	град	
Отскок УОЗ при детонации для цил 3	град	
Отскок УОЗ при детонации для цил 4	град	
Базовый УОЗ	град	
Максимальная задержка УОЗ	град	
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 1	град	
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 2	град	
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 3	град	
Параметр адаптации демпфера в диапазоне 4	град	
Счетчик пропусков в цил 1, влияющих на токсичность	шт	
Счетчик пропусков в цил 3, влияющих на токсичность	шт	
Счетчик пропусков в цил 4, влияющих на токсичность	шт	
Счетчик пропусков в цил 2, влияющих на токсичность	шт	
Суммарный счетчик пропусков , влияющих на работу нейтрализатора	шт	
  	  	
Флаги1	  	
Запрет распознавания, обороты меньше минимальных	  	
Запрет распознавания, обороты больше максимальных	  	
Запрет распознавания, изменение нагрузки	  	
Запрет распознавания, изменение динамики движения	  	
Запрет распознавания, нагрузка меньше порога	  	
Условия отключения топливоподачи	  	
Распознавание пропусков не приостановлено	  	
Обучение в диапазоне 1 завершено	  	
Обучение в диапазоне 2 завершено	  	
Обучение в диапазоне 3 завершено	  	
Обучение в диапазоне 4 завершено	  	
Счетчик пропусков в цил 1 за текущую поездку	шт	
Счетчик пропусков в цил 2 за текущую поездку	шт	
Счетчик пропусков в цил 3 за текущую поездку	шт	
Счетчик пропусков в цил 4 за текущую поездку	шт	
  	  	
Цикловое наполнение по ДАД	мг/цикл	
Давление во впускном колекторе	кПа	
  	  	
Сервисные записи	  	
Идентификационный номер автомобиля /Первый символ строки	  	
Дата изготовления автомобиля Первый символ строки	  	
Код мастерской или номер тестера	  	
Серийный номер двигателя	  	
Суммарный пробег автомобиля	  	
Суммарный расход топлива	  	
Суммарное Время работы двигателя	  	
Время работы с превышением температуры ОЖ	  	
Время работы на заниженных УОЗ	  	
Число попыток запусков двигателя	  	
Число успешных запусков двигателя	  	
Время работы с превышением частоты вращения	  	
Время превышения скорости при обкатке 1	  	
Время превышения скорости при обкатке 2	  	
Время работы без датчика скорости	  	
Число отключения клеммы 30	  	
Время работы с пропусками зажигания	  	
Время работы без датчика детонации	  	
Время работы без датчика кислорода	  	
Время работы с включенной лампой MIL	  	
Изменение сервисных записей	  	
  	  	
Паспорт	  	
Идентификационный номер автомобиля (информация может быть записана производителем автомобиля)	  	
Номер по каталогу автопроизводителя	  	
Код ЭБУ поставщика	  	
Код программы ЭБУ поставщика	  	
Система или тип двигателя	  	
Код мастерской или номер тестера (информация может не указываться)	  	
Дата программирования или производства ЭБУ	  	
Идентификатор ЭБУ	  	
Серийный номер кузова	  	
Серийный номер двигателя	  	
Дата изготовления автомобиля	  	
Иммобилизатор пароль	  	
ЭБУ обучен	  	
ЭБУ заблокирован	  	
Обход иммо разрешен	  	
Пароль обхода запрограммирован	  	
Ошибка связь с иммо	  	
Быстрый старт разрешен	  	
Номер версии ЭБУ поставщика	  	
Версия программы ЭБУ поставщика	  	
Номер утверждения	  	

Дополнительные параметры для протокола "Бош М7.9.7":
Параметр	Ед изм	
Температура ОЖ при пуске	град	
Температура ОЖ	град	
Температура впускного воздуха	град	
Напряжение питания	В	
Скорость	км/час	
Угол открытия дроссельной заслонки	%	
Обороты	об/мин	
Массовый расход воздуха	кг/час	
УОЗ	градПКВ	
Отскок УОЗ по детонации	градПКВ	
Параметр нагрузки	%	
Расчетная нагрузка	%	
Фактор высотной коррекции	  	
Длительность впрыска	мс	
Желаемые обороты ХХ	об/мин	
Позиция шагового двигателя	шаг	
Желаемый расход воздуха на ХХ	кг/час	
Параметр адаптации регулировки ХХ	%	
Сигнал ДК до нейтрализатора (ДК1)	В	
Текущий коэф-т коррекции длит впрыска топлива	  	
Заданное значение лямда(Отношение воздух/топливо)	  	
Степень продувки адсорбера	%	
Нормализованный уровень сигнала датчика детонации	В	
Заданное значение неравномерности вращения коленвала	1/с2	
Параметр адаптации угловой погрешности зубъев венца демпфера	1/с2	
Счетчик пропусков воспл. Цил 1	шт	
Счетчик пропусков воспл. Цил 3	шт	
Счетчик пропусков воспл. Цил 4	шт	
Счетчик пропусков воспл. Цил 2	шт	
Счетчик пропусков воспл. Суммарный	шт	
Время с момента сброса контроллера	мин	
контрольная сумма	HEX	
Расход топлива	л/час	
Флаги завершения диагностических проверок	HEX	
Потребность в моменте для регулирования ХХ l-часть	%	
Потребность в моменте для регулирования ХХ PD-часть	%	
Мульт.сост. коррекции смеси самообучением	  	
Аддит.сост. коррекции смеси самообучением	%	
  	  	
биты	  	
Флаг холостого хода	Да/Нет	
Флаг полной нагрузки	Да/Нет	
Флаг запроса кондиционера	Да/Нет	
Флаг разрешения кондиционера	Вкл/Выкл	
Флаг включения бензонасоса	Вкл/Выкл	
Флаг включения вентилятора 1	Вкл/Выкл	
Флаг включения вентилятора 2	Вкл/Выкл	
Флаг включения лампы неисправности	Вкл/Выкл	
  	  	
биты	  	
Контроль детонации активен	Да/Нет	
  	  	
Тип шасси	Альт/Основной	
Пусковая характеристика	Euro/Rus	
Обратная связь по ДК1	Да/Нет	
Отсечка топливоподачи	Вкл/Выкл	
Готовность ДК1	Да/Нет	
Базовая адаптация топливоподачи	Да/Нет	
Продувка адсорбера	Вкл/Выкл	
  	  	
биты	  	
Обнаружение пропусков воспламенения приостановлено	Да/Нет	
Флаг обратной связи по ДК2	Да/Нет	
Готовность ДК2	Да/Нет	
Неровная дорога для диагностики пропусков	Да/Нет	
  	  	
Обороты на ХХ	об/мин	
Сигнал ДК после нейтрализатора (ДК2)	В	
Период сигнала ДК до нейтрализатора	с	
Интегральная часть задержки ОС по ДК2	с	
Среднее зн. амплитуды ДК после нейтрализатора(прив. к 1)	  	
Сигнал датчика неровной дороги(верт.ускорение)	g	
  	  	
биты	  	
Наличие компрессора кондиционера	Да/Нет	
Флаг ошибки: давление в системе кондиционера	Да/Нет	
  	  	
Давление в системе кондиционера	кПа	
Датчик давления кондиционера	В	
АЦП напряжения бортсети	В	
АЦП датчика температуры охл. Жидкости	В	
АЦП датчика массового расхода воздуха	В	
АЦП датчика положения дросселя	В	
АЦП канала ДК 1	В	
АЦП датчика температуры воздуха на впуске	В	
АЦП канала ДК 2	В	
Сопротивление ДК 1	Ом	
АЦП датчика неровной дороги	g	
Сопротивление ДК 2	Ом	
  	  	
Сервисные записи	  	
Модель автомобиля	  	
Дата изготовления автомобиля	  	
Код запасных частей	  	
Серийный номер двигателя	  	
Общий пробег автомобиля	км	
Колво израсходованного топлива	л	
Время работы двигателя	мин	
Время работы с превышением температуры ОЖ	мин	
Время работы с предельными дентонационными УОЗ	мин	
Число запусков двигателя	раз	
Число успешных запусков двигателя	раз	
Время работы с превышением частоты вращения	мин	
Время превышения скорости при обкатке 1	мин	
Время превышения скорости при обкатке 2	мин	
Время работы без датчика скорости	мин	
Число отключения клеммы 30	раз	
Время работы с пропусками зажигания	мин	
Время работы без датчика детонации мл.байт	мин	
Время работы без датчика кислород	мин	
Время работы с включенной лампой MIL	мин	
  	  	
Паспорт	  	
Модель автомобиля (информация может быть записана производителем автомобиля)	  	
Серийный номер	  	
Код блока управления	  	
Код программы	  	
Система или двигатель	  	
Код запчастей информация может не указываться;	  	
Дата подготовки ПЗУ	  	
Идентификатор	  	
Двигатель	  	
Кузов	  	
Дата изготовления	  	
Иммобилизатор	  	
  
Дополнительные параметры протоколов OBD-2 / EOBD:
Параметр	Ед изм	
Напряжение ДК1, ДК2, ДК3, ДК4, ДК5, ДК6, ДК7, ДК8	В	
Краткосрочная коррекция Б1, Б2	%	
Долгосрочная коррекция Б1, Б2	%	
Время с момента запуска двигателя	сек	
Пробег с включенной лампой «CheckEngine»	км	
Давление в топливной рампе (относительно вакуума)	кПа	
Давление в топливной рампе (высокий диапазон)	кПа	
Желаемый расход системы EGR	%	
Ошибка регулирования расхода системы EGR	%	
Желаемый уровень продувки паров топлива	%	
Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок	  	
Пробег с момента сброса ошибок	км	
Давление паров топлива в системе продувки	кПа	
Атмосферное давление	кПа	
Температура катализатора Б1С1, Б1С2, Б2С1, Б2С2	град	
Напряжение питания ЭБУ	В	
Желаемое значение лямбда	  	
Относительное положение дросселя	%	
Температура внешнего воздуха	град	
Желаемое положение привода дросселя	%	
Время с момента включения лампы «CheckEngine»	мин	
Время с момента сброса ошибок	мин	
  	  	
Состояние контрольных систем	  	
Состояние топливной системы	  	
Состояние вторичного воздуха	  	
Состояние контрольных систем	  	
состояние лампы неисправности	  	
число кодов ошибок с момента сброса кодов неисправностей	  	
пропуски воспламенения	  	
топливная система	  	
компоненты	  	
катализатор	  	
нагретый катализатор	  	
улавливание паров топлива	  	
система вторичного воздуха	  	
кондиционер	  	
датчик кислорода	  	
нагреватель датчика кислорода	  	
система повторного сжигания паров топлива	  	
  	  	
Стоп-кадр	  	
Код ошибки	  	
Состояние топливной системы №1	  	
Состояние топливной системы №2	  	
Нагрузка на двигатель	  	
Температура двигателя	  	
Краткосрочная коррекция Б1	  	
Краткосрочная коррекция Б2	  	
Долгосрочная коррекция Б1	  	
Долгосрочная коррекция Б2	  	
Давление топлива	  	
Давление во впускном коллекторе	  	
Обороты двигателя	  	
Скорость	  	
Угол опережения зажигания	  	
Температура во впускном коллекторе	  	
Расход воздуха	  	
Дроссель	  	
Состояние вторичного воздуха	  	
Напряжение ДК1	  	
Напряжение ДК2	  	
Время с момента запуска двигателя	  	
Пробег с включенной лампой «CheckEngine»	  	
Давление в топливной рампе (относительно вакуума во впускном коллекторе)	  	
Давление в топливной рампе (высокий диапазон)	  	
Желаемый расход системы EGR	  	
Ошибка регулирования расхода системы EGR	  	
Желаемый уровень продувки паров топлива	  	
Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок	  	
Пробег с момента сброса ошибок	  	
Давление паров топлива в системе продувки	  	
Атмосферное давление	  	
Температура катализатора Б1 С1	  	
Температура катализатора Б2 С1	  	
Температура катализатора Б1 С2	  	
Температура катализатора Б2 С2	  	
Напряжение питания ЭБУ	  	
Желаемое значение лямбда	  	
Относительное положение дросселя	  	
Температура внешнего воздуха	  	
Желаемое положение привода дросселя	  	
Время с момента включения лампы «CheckEngine»	  	
Время с момента сброса ошибок